**Lave-mains WC LAVANDO**

Inox 304 poli satiné

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite

Référence: **121370**

Descriptif CCTP

Lave-mains WC, 450 x 300 mm.

Lave-mains design.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3,2 kg.

Garantie 30 ans.