**Fixation murale pour porte-balai**

Pour porte-balais de références 4048X, 4051X et 510051X

Référence: **4051FIX**

Descriptif CCTP

Fixation murale pour porte-balai.

Correspond aux pots à balai muraux de références 4048X, 4051X et 510051X.

Dimensions : 80 x 28,5 x 7,2 mm, vis Ø 4,5 mm.