**Distributeur de savon automatique sur vasque TEMPOMATIC 4**

Distributeur de savon liquide ou savon mousse

Sur secteur, inox 304 chromé, avec tube 1,2 m

Référence: **512131P**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon électronique sur gorge.

Distributeur de savon liquide ou savon mousse.

Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Bec en Inox 304 chromé.

Pompe doseuse antigaspillage.

Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque.

Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Longueur de bec : 111 mm.

Livré avec un tube souple de 1,20 m pour réservoir éloigné (non fournis).

Garantie 30 ans.

CE.