**Electrovanne**

Pour la gamme TEMPOMATIC

MM1/2" - 12V - Avec filtre

Référence: **495626**

Descriptif CCTP

Electrovanne avec filtre.

Pour des produits de la gamme TEMPOMATIC.

Raccords M1/2".

Fonctionne avec une alimentation 12V.

Dimensions : 62 x 50 mm.