**Bec tube orientable**

Bec par-dessus

H.100 L.150

Référence: **963150923F**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessus Ø22 en laiton chromé avec sortie BIOSAFE.

Bec H.100 L.150 avec écrou 3/4".

Pour mitigeurs de lavabo H9726 et 2506T1/25061T1.