**Tête à clapet 1/4 de tour**

Avec croisillon eau chaude

Référence: **P271AA85**

Descriptif CCTP

Tête complète 1/4 de tour pour mélangeurs de Grandes Cuisines et combinés de prélavage.

Tête à clapet avec manette eau chaude.