**Plaque de Commande**

Pour TEMPOMATIC WC bicommande

Sur secteur - Inox brossé

Référence: **464PISS**

Descriptif CCTP

Plaque de commande seule avec électronique intégré.

Pour système de chasse d'eau sans réservoir TEMPOMATIC bicommande.

Alimentation sur secteur 230/6 V.

Finition plaque en Inox brossé et bouton en métal chromé.