**Plaque de Commande**

Pour TEMPOMIX 3 douche

Encastrable, métal chromé

Référence: **794PLAQ**

Descriptif CCTP

Plaque de commande seule.

Pour robinetteries temporisées de douche TEMPOMIX 3.

Plaque en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.