**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOSTOP douche

Temporisation ~15 s

Référence: **743010**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSTOP douche.

Ancienne version.

Avec bouton poussoir.

Pour robinets 1/2".

Temporisation ~15 s.

Débit ajustable.