**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOCHASSE WC

Temporisation ~7 s

Référence: **743605**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOCHASSE WC.

Pour robinet de WC 1"1/4 encastré ou en traversée de cloison.

Temporisation ~7 s.