**Bec tube orientable**

Bec par-dessus

H.235 L.300

Référence: **963300245G**

Descriptif CCTP

Bec tube orientable par-dessus Ø22 en laiton chromé avec brise-jet étoile laiton.

Bec H.235 L.300 avec écrou 3/4".

Intérieur lisse afin de limiter les niches bactériennes.

Pour mélangeurs de Grandes Cuisines : réfs. 5603, 5610 et 5612.