**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSTOP douche encastrée

Temporisation ~30 s, débit réglable

Référence: **743644**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP douche encastrée.

Temporisation ~30 secondes.

Débit réglable.