**Pochette de rénovation cartouche lavabo/urinoir**

Pour TEMPOSTOP lavabo/urinoir

Temporisation ~3 s, jusque 2022

Référence: **753303**

Descriptif CCTP

Pochette de rénovation cartouche temporisée pour TEMPOSTOP lavabo/urinoir.

Temporisation ~3 s.

Jusque 2022.