**Bouton pour TEMPOFLUX 2 double touche 3l/6l**

Pour TEMPOFLUX 2 WC double touche

Référence: **762BUT3**

Descriptif CCTP

Bouton pour système de chasse WC sans réservoir TEMPOFLUX 2 double touche 3l/6l.

Fixation par vis cachée.

Ø 64 mm.