**Bouton pour TEMPOFLUX 2 simple touche 6l**

Pour TEMPOFLUX 2 WC simple touche

Référence: **762BUT6**

Descriptif CCTP

Bouton pour système de chasse WC sans réservoir TEMPOFLUX 2 simple touche 6l.

Fixation par vis cachée.

Ø 65 mm.