**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC 4 mural

Sur secteur

Référence: **490452T**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour TEMPOMATIC 4.

Fonctionne avec une alimentation sur secteur.

Dimensions : 56 x 45 mm, Ø 51.