**Abattant WC design avec frein de chute**

Pour modèles BCN

Noir Duroplast

Référence: **103419**

Descriptif CCTP

Abattant WC avec couvercle.

Modèle en Duroplast.

Avec charnières frein de chute en Inox 304.

Design Slim.

Abattant WC frein de chute : fermeture ralentie, en douceur et en silence.

Abattant WC déclipsable : montage et démontage facilité pour un nettoyage complet et efficace.

Couleur : noir.

Pour les modèles de WC BCN.

Livré avec fixations.

Garantie 30 ans.