**Rechte Basic greep Ø 32, 300 mm**

Rvs geëpoxeerd wit

Ø 32

Referentie: **35050W**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte Basic steungreep voor personen met beperkte mobiliteit.

Buis Ø 32, lengte 300 mm.

Rechte wandgreep in geëpoxeerd wit rvs.

Bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten, verborgen.

30 jaar garantie.

CE markering.