**Verdeler voor vloeibare zeep**

Verdeler voor vloeibare zeep, tafelmodel

Rechte uitloop, messing verchroomd

Referentie: **729108**

 Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler met rechte uitloop, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Model voor installatie op wastafel.

Vandaalbestendig model.

Lichaam en drukknop in messing verchroomd.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Mechanisme vergrendelbaar met inbusschroef.

Aanvulling van zeep door bus te vervangen onder wastafel.

Geleverd met een aansluitslang van 1,20 m voor reservoir op afstand.

Zeepdispenser bladmodel met 30 jaar garantie.