**Verdeler voor vloeibare zeep**

Verdeler voor vloeibare zeep, voor installatie met technische ruimte

Messing verchroomd

Referentie: **729150**

 Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler, muurmodel.

Model voor montage in technische ruimte (TC), door de muur tot 190 mm.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Lichaam en drukknop in messing verchroomd.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Mechanisme vergrendelbaar met inbusschroef.

Voor reservoir op afstand (geleverd zonder reservoir), met soepele aansluitslang van 1,20 m.

Zeepdispenser wandmodel met 30 jaar garantie.