**Kledinghaak in glanzend RVS**

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **101P**

 Beschrijving voor bestektekst

Handdoekhaak wandmodel.

Kledinghaak in glazend gepolijst rvs 304.

Dikte rvs: 2 mm.

Afmetingen: 50 x 25 x 145 mm.

30 jaar garantie.