**Handdoekdrager**

Ø 20, 2 stangen

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **510790P**

Beschrijving voor bestektekst

Design handdoekdrager.

Handdoekenrek met 2 stangen.

Verstevigd model.

Buis Ø 20 en Ø 16, lengte 600 mm.

Bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst.

Handdoekdrager met verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.