**Zeepschaal muurmodel**

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **510627P**

 Beschrijving voor bestektekst

Muurzeepschaal.

Verstevigd model.

Zeephouder voor douche of wastafel.

Uitvoering in glanzend gepolijst rvs 304.

Dikte rvs: 1,5 mm.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.