**Afvoerplug voor wastafel of urinoir**

Met rvs rooster

Voor wastafel of urinoir

Referentie: **580000**

 Beschrijving voor bestektekst

Afvoerplug voor wastafel of urinoir:

Rvs rooster Ø 63 om een opening van max Ø 54 te dekken.

Uitgang M1"1/4.

Centrale schroef.

30 jaar garantie.