**Koppelingen met terugslagklep**

Voor flexibel FM1/2"

2 stuks

Referentie: **C291AH75**

Beschrijving voor bestektekst

Koppelingen met filterdichting en terugslagklep voor flexibel FM1/2".

Verhinderen het terugkeren van vervuild water naar het net.

Verhinderen de vermenging van koud en warmwater.

Verchroomd messing.

Geleverd per 2 stuks.