**Doucheset met 1 straalstand**

Douchestang Ø 22

Referentie: **801**

 Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met 1 straalstand.

- Inkortbare verchroomde rvs douchestang Ø 22 met totale lengte 700 mm en tussenafstand 590 mm.

- Glijstuk voor handdouche, regelbaar in hoogte en kantelbaar.

- Doorzichtige zeepschaal.

- BICOLOR doucheslang in glad PVC metaal-kunststof L.1,5 m (ref. 834T1).

- Kalkwerende handdouche Ø 70 in ABS verchroomd, 1 straalstand: regenstraal (ref. 811).