**Verchroomde handdouche met 1 straalstand M1/2"**

Ø 100, kalkwerend

Referentie: **815**

 Beschrijving voor bestektekst

Handdouche M1/2" Ø 100.

ABS verchroomd.

1 straalstand: regenstraal.

Met manueel kalkwerend systeem: de kalkaanslag is eenvoudig te verwijderen door met de hand over de doppen te wrijven.

Handdouche met 30 jaar garantie.