**Standaard kraan voor ovenreiniging**

Met drukknop

Referentie: **D275059**

Beschrijving voor bestektekst

Ovenreiniger met stopkraan met keramisch binnenwerk, omvat:

Luchtsnuiver en terugslagklep geïntegreerd.

Opaal wit gewapende PVC slang FF1/2", L.1,25 m.

Sproeier met drukknop.

Muurhaak in messing verchroomd.

30 jaar garantie.

Op aanvraag ook beschikbaar met zelfsluitende kraan.