**Vaste uitloop**

L.75 mm

Voor paneel van 30 mm

Referentie: **942040**

 Beschrijving voor bestektekst

TC uitloop L.75 mm, M1/2".

Voor wand ≤ 30 mm met anti-rotatiepen.

Inkortbare draadstang.

Strakke vormgeving tegen verwondingen.

Massief messing verchroomd.

Stervormige kalkwerende straalbreker.

30 jaar garantie.