**TEMPOSOFT douchepaneel**

Zelfsluitend

Bovenaansluiting, handdouche, aluminium

Referentie: **749350**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.

Bovenaansluiting van gemengd water d.m.v. rechte stopkraan M1/2".

Zelfsluitende TEMPOSOFT kraan voor toevoer van gemengd water.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Verstelbare handdouche op verchroomde houder met doucheslang.

Verborgen bevestigingen.

Filter.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.