**Debietbegrenzer**

10 l/min ± 10 %

Referentie: **927015.5P**

 Beschrijving voor bestektekst

Debietbegrenzer.

FM1/2".

Aanbevolen bij automatische bad/douche omsteller.

Creëert tegendruk zodat de douchestand behouden blijft bij lage druk.

10 l/min ± 10 % bij 3 bar.

Geleverd per 5 stuks.

30 jaar garantie.