**Ingebouwde koppeling**

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir

M1/2", Ø 35

Referentie: **758035**

 Beschrijving voor bestektekst

Ingebouwde koppeling voor urinoir:

M1/2", Ø 35.

30 jaar garantie.