**Spoelpijp**

Voor closetpot met TEMPOMATIC, TEMPOFLUX of TEMPOCHASSE

PVC

Referentie: **769400**

Beschrijving voor bestektekst

Inbouw/TC spoelpijp voor closetpot:

Voor TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 en TEMPOCHASSE.

PVC buis in te bouwen in de muur of voor installatie in een technische ruimte.

Ø 26/32 (naakt, zonder dichtingsring).

L.434 mm, H.780 mm.

30 jaar garantie.