**Draaibare telescopische uitloop**

L.200-290

Draaibare uitloop

Referentie: **966230**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare telescopische uitloop L.200 tot 290 mm.

F3/4''.

Messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker.

Kan onder of boven op een muurkraan gemonteerd worden.