**Universele horizontale uitloop**

F3/4"

L.300 mm, H.130 mm

Referentie: **945302**

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare muuruitloop.

Massief messing verchroomd.

Straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F3/4", L.300 mm, H.130 mm.

30 jaar garantie.