**Binnenwerk**

Voor stervormige straalbreker

Ø 21

Referentie: **21.10P**

Beschrijving voor bestektekst

Binnenwerk voor kalkwerende straalbreker.

Vervangt een 22 of 24 binnenwerk.

Ø 21.

Debiet > 43 l/min.

Geleverd per 10 stuks.