**Besparende kalkwerende perlator**

F22/100

6 l/min

Referentie: **925622.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Besparende kalkwerende perlator.

Met blauwe dichtingsring die het debiet begrensd op 6 l/min.

Geleverd per 2 stuks.

F22/100.