**Rechte koppeling**

Voor door-de-muur bevestiging 38 mm, MM1/2"

2 stuks

Referentie: **846421.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte koppeling in messing verchroomd.

Voor door-de-muur bevestiging, met muur van 38 mm.

MM1/2".

L.70 mm.

Rozet Ø 50.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.