**Spoeltafelmengkraan**

Asafstand 110 mm

Long-Life mechanisme, M1/2"

Referentie: **D2670**

 Beschrijving voor bestektekst

Muurmengkraan voor spoeltafel met Long-Life mechanisme.

Voor « standaard omwisseling".

Verchroomde DELTA grepen.

Draaibare uitloop L.120 mm.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

M1/2", asafstand 110 mm.

30 jaar garantie.