**Dubbele kledinghaak in mat rvs**

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: **4042S**

Beschrijving voor bestektekst

Dubbele kledinghaak.

Handdoekhaak wandmodel.

Kapstok met 2 haken in mat gepolijst bacteriostatisch rvs 304.

Verborgen bevestigingen.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Afmetingen: Ø 62 x 55 x 95 mm.

30 jaar garantie.