**Muurbevestigingen**

Voor TEMPOFIX 3 voorwandsysteem

Referentie: **578MUR**

 Beschrijving voor bestektekst

Set bovenbevestigingen voor TEMPOFIX 3 voorwandsysteem:

2 muurbevestigingen in verchroomd metaal, voor het verstevigen

van het bovenste deel van het voorwandsysteem.

Te gebruiken bij afwezigheid van een dragende vloer.

30 jaar garantie.