**Combinatie Verdeler - Afvalkorf van handdoekjes - Handendroger inbouw**

Inbouw

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **510716S**

Beschrijving voor bestektekst

Combinatie afvalbak, papierhouder en handendroger voor inbouw.

Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Deur met slot en standaard DELABIE sleutel.

Verborgen bevestigingen.

Inhoud van de handdoekdispenser: 400 tot 600 eenheden.

Elektrische handendroger: vermogen 1.800 W. IP23. 3 jaar garantie. CE.

Inhoud van de afvalbak: 15 liter.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afmetingen: 160 x 395 x 1420 mm.

30 jaar garantie.