**Verdeler vloeibare zeep voor inbouw, 1 liter**

Inbouw

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **510711S**

 Beschrijving voor bestektekst

Zeepdispenser, muurmodel voor inbouw.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Deur met slot en standaard DELABIE sleutel.

Reservoir in kunststof.

Verborgen bevestigingen.

Inhoud: 1 liter.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afmetingen: 107 x 245 x 150 mm.

Voor zeep zonder chloor en met neutrale pH waarde.

Geschikt voor hydroalcoholische gel.

Verdeler vloeibare zeep voor inbouw 30 jaar garantie.