**Be-Line® glijstuk voor handdouche, antraciet**

Antraciet grijs

Referentie: **511911C**

Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® glijstuk voor handdouche, geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Handdouche houder in antraciet grijs.

Verstelbare houder voor handdouche.

Ergonomische hendel eenvoudig te hanteren voor het afstellen van de houder in hoogte.

Verschuift door de hendel licht in te duwen of door aan de doucheslang te trekken.

Voor Be-Line® douchestang.

Glijstuk met 30 jaar garantie.