**Spoelpijp voor TEMPOMATIC 4 en TEMPOFLUX inbouw urinoirkranen**

Voor standaard urinoir Ø 35

Referentie: **752430**

Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor TEMPOMATIC 4 en TEMPOFLUX inbouw urinoirkranen en standaard urinoir met aansluiting via toevoerdichting Ø 35.

30 jaar garantie.