**Rechte koppeling**

M1/2" - M3/4"

L.90 mm, 2 stuks

Referentie: **855755UK.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte koppeling voor door-de-muur bevestiging.

M1/2" - M3/4".

L.90 mm.

Rozet Ø 65.

Messing verchroomd.

Met STOP/CHECK functie :

- STOP functie: geïntegreerde stopkraan.

- CHECK functie: de waterdichtheid controleren van de terugslagkleppen

wanneer de mengkraan er beschikt (DELABIE patent).

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.