**Medische scrub met hoge spatwand**

RVS 304 mat gepolijst - 3 plaatsen - Design "Hygiëne +"

Zonder kraangat

Referentie: **187000**

Beschrijving voor bestektekst

Medische scrub met spatwand van 450 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of zorginstellingen.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,2 mm.

L. 2100 mm. 3 plaatsen. Zonder kraangat.

Glad oppervlak en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging.

Design "Hygiëne+": beperking van bacteriehaarden, verborgen sifon en vereenvoudigde hygiëne.

Afloop rechts. Zonder overloop. Bevestigingen en afvoerplug 1"1/4 meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht : 48,5 kg.

30 jaar garantie.