**Medische scrub met hoge spatwand**

RVS 304 mat gepolijst - 1 plaats - Design "Hygiëne +"

Met 1 kraangat Ø 22

Referentie: **185100**

Beschrijving voor bestektekst

Medische scrub met spatwand van 450 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of zorginstellingen.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,2 mm.

L. 700 mm, 1 plaats. Met 1 kraangat Ø 22.

Glad oppervlak en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging.

Design "Hygiëne+": beperking van bacteriehaarden, verborgen sifon en vereenvoudigde hygiëne.

Afloop rechts. Zonder overloop. Bevestigingen en afvoerplug 1"1/4 meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 20.3 kg.

30 jaar garantie.