**Zwarte voorspoelkolom zonder kraan**

Zonder tapkraan

Zwarte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **433720**

Beschrijving voor bestektekst

Zwarte voorspoelset zonder kraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Voorspoeldouche zonder tapkraan.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (433010).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Lange zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Dit model, zonder kraan, is samengesteld uit onderdelen voor de renovatie van voorspoelkranen.