**ECO perlator**

1,4 l/min

M24/100

Referentie: **925724.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Perlator met regenstraal.

1,4 l/min.

M24/100, binnenwerk te plaatsen in een bevestigingshuls.

Conform de vereisten van milieukeurmerken.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.